印刷文件检查清单
下载、打印或交给设计师使用的简版自检表
使用说明
提交印刷或广告物料文件前，请逐项勾选。勾选完成后，将最终文件、预览图和版本说明一起发送给默维。
	检查项
	自检内容
	完成

	页面/画板尺寸
	已按成品尺寸设置，横竖版方向正确
	□

	出血
	常规印刷四周通常预留3mm；特殊工艺已向制作方确认
	□

	安全边距
	重要文字、Logo、二维码和联系方式未贴近裁切线
	□

	图片清晰度
	照片和位图按成品尺寸检查，无明显放大模糊
	□

	颜色模式
	已确认CMYK/RGB/专色要求，重要颜色已核对
	□

	文字内容
	错别字、电话、地址、日期、金额、二维码均已人工核对
	□

	字体
	AI/CDR文件文字已转曲；PDF字体已嵌入或转曲
	□

	图片链接
	图片已嵌入或与源文件一起打包，无缺图
	□

	透明度/阴影
	特殊效果已检查，必要时已转为可生产效果
	□

	预览图
	已导出一张JPG/PNG预览图，用于最终内容核对
	□

	文件命名
	已标注客户、项目、尺寸、版本和日期
	□

	交付信息
	已写清数量、材质、交付地址、联系人和期望日期
	□



提交信息
	项目
	填写

	客户/公司
	____________________________

	项目名称
	____________________________

	成品尺寸/数量
	____________________________

	材质/工艺
	____________________________

	期望交付日期
	____________________________

	联系人/电话
	____________________________



提醒：检查清单用于减少常见错误，不能替代特殊工艺的专业审核。涉及门头、灯箱、异形、户外大幅面和高空安装时，请把现场条件一并提供。
默维文化广告官网内容文案 | 2026-07-27




